|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **全费用分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：泰山学院校本部1#实验楼内部环境维修工程 | | | 标段：泰山学院校本部1#实验楼内部环境维修工程 | | | 第 1 页 共 3 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程数量 | | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 一层 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 位置：西南门厅、东走廊、东楼梯间 1.拆除的基层类型:瓷砖地面破损部位切割、剔除，垃圾清理外运等 2.备注:包含结合层的拆除、满足铺贴要求 | | m2 | 247 | |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 位置：西南门厅、东走廊、东楼梯间 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:地板砖600mm×600mm | | m2 | 247 | |  |  |  |
| 3 | 011605002001 | 原踢脚线剔除 位置：西南门厅、东走廊、东楼梯间 1.拆除的基层类型:瓷砖踢脚线剔除，垃圾清理外运等 2.备注:包含结合层的拆除 | | m2 | 33.2 | |  |  |  |
| 4 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.做法：基层处理 → 弹线定位 → 预排砖 → 拌制砂浆 → 镶贴踢脚线 → 修正清理 → 填缝养护 2.包含瓷砖踢脚线的切割、磨边等，未尽事宜综合考虑  3.踢脚线高度：同原踢脚线 | | m | 166 | |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面、顶棚维修粉刷 1、位置：北走廊 2、原墙面及顶棚涂料层铲除，修补裂缝、孔洞等，加强措施综合考虑  3、满刮腻子二遍找平 4、刷乳胶漆三遍 5、脚手架，垃圾清理外运等 | | m2 | 138 | |  |  |  |
| 6 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.要求:拆除更换轻钢龙骨及压花石膏板或岩棉板面层 600mm\*600mm，含垃圾清理外运等 2.位置:室内 | | m2 | 30 | |  |  |  |
|  |  | 二层 | |  |  | |  |  |  |
| 7 | 011407001002 | 墙面、顶棚维修粉刷 1、位置：东西南北走廊 2、原墙面及顶棚涂料层铲除，修补裂缝、孔洞等，加强措施综合考虑  3、满刮腻子二遍找平 4、刷内墙乳胶漆三遍 5、脚手架，垃圾清理外运等 | | m2 | 967 | |  |  |  |
| 8 | 011302001002 | 吊顶天棚更换 1.位置;二楼、三楼室内 2.要求:拆除更换轻钢龙骨及压花石膏板或岩棉板面层600mm\*600mm，含垃圾清理外运等 | | m2 | 30 | |  |  |  |
|  |  | 四层 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **全费用分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：泰山学院校本部1#实验楼内部环境维修工程 | | | 标段：泰山学院校本部1#实验楼内部环境维修工程 | | | 第 2 页 共 3 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程数量 | | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 011407001003 | 墙面、顶棚维修粉刷 1、位置：东西北走廊 2、原墙面及顶棚涂料层铲除，修补裂缝、孔洞等，加强措施综合考虑  3、满刮腻子二遍找平 4、刷内墙乳胶漆三遍 5、脚手架，垃圾清理外运等墙面维修粉刷 | | m2 | 707 | |  |  |  |
| 10 | 011605001002 | 平面块料拆除 位置：北走廊 1.拆除的基层类型:瓷砖地面破损部位切割、剔除，垃圾清理外运等 2.备注:包含结合层的拆除、满足铺贴要求 | | m2 | 180 | |  |  |  |
| 11 | 011102003002 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥抹灰砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:地板砖600mm×600mm | | m2 | 180 | |  |  |  |
| 12 | 011605002002 | 原踢脚线剔除 位置：西南门厅、东走廊、东楼梯间 1.拆除的基层类型:瓷砖踢脚线剔除，垃圾清理外运等 2.备注:包含结合层的拆除 | | m2 | 24.6 | |  |  |  |
| 13 | 011105003002 | 块料踢脚线 1.做法：基层处理 → 弹线定位 → 预排砖 → 拌制砂浆 → 镶贴踢脚线 → 修正清理 → 填缝养护 2.包含瓷砖的切割、磨边等，未尽事宜综合考虑 | | m | 123 | |  |  |  |
| 14 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.要求:拆除更换轻钢龙骨及压花石膏板或岩棉板面层 600mm\*600mm，含垃圾清理外运等 2.位置:室内 | | m2 | 100 | |  |  |  |
| 15 | 011604002001 | 拆除墙面空鼓粉化部位水泥砂浆面层  1.说明：①建筑垃圾清理外运，运距自行考虑②如剔凿时损坏电气线路、水暖管路、门窗玻璃的，需自费原样恢复③施工所需的脚手架及安全防护措施施工方需综合考虑在此项费用内，不再另行计取。 | | m2 | 452 | |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面抹灰  1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1抹灰压光， 4.脚手架方式自行考虑 | | m2 | 452 | |  |  |  |
|  |  | 五层 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **全费用分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：泰山学院校本部1#实验楼内部环境维修工程 | | | 标段：泰山学院校本部1#实验楼内部环境维修工程 | | | 第 3 页 共 3 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程数量 | | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011407001004 | 墙面、顶棚维修粉刷 1、位置：东西南北走廊 2、原墙面及顶棚涂料层铲除，修补裂缝、孔洞等，加强措施综合考虑  3、满刮腻子二遍找平 4、刷乳胶漆三遍 5、脚手架，垃圾清理外运等 | | m2 | 967 | |  |  |  |
| 18 | 011302001004 | 吊顶天棚 1.要求:拆除更换轻钢龙骨及压花石膏板或岩棉板面层 600mm\*600mm，含垃圾清理外运等 2.位置:室内 | | m2 | 56 | |  |  |  |
|  |  | 楼梯间 | |  |  | |  |  |  |
| 19 | 011407001005 | 墙面维修粉刷 1、位置：楼梯间 2、原墙面及顶棚涂料层铲除，修补裂缝、孔洞等，加强措施综合考虑  3、满刮腻子二遍找平 4、刷乳胶漆三遍 5、脚手架，垃圾清理外运等 | | m2 | 850 | |  |  |  |
| 20 | 030412001001 | 普通灯具 1.位置;走廊 2.名称：更换吸顶灯（含原灯具拆除） 3.LED光源，60W，600\*600mm | | 套 | 24 | |  |  |  |
|  |  | 一楼天井内排水沟 | |  |  | |  |  |  |
| 21 | 01B001 | 原沟盖板拆除 1.混凝土沟盖板(自行勘验现场)  2.拆除方式综合考虑，垃圾清理外运、自行考虑运距和弃渣场地等 | | m | 138 | |  |  |  |
| 22 | 01B002 | 管沟清淤，管沟规格;550\*500,垃圾清理外运、自行考虑运距和弃渣场地等 | | m | 138 | |  |  |  |
| 23 | 010507005001 | 管沟压顶修补  修复的方式：结合现场施工综合考虑 | | m | 138 | |  |  |  |
| 24 | 040201022001 | 排水沟水篦子安装，热塑性复合水篦子，规格600\*700,含子口找平修复 | | m | 138 | |  |  |  |
|  |  | 其它 | |  |  | |  |  |  |
| 25 | 01B004 | 暂列金额 | | 项 | 1 | | 37000 |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |