|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | 标段：泰山学院校本部西区垃圾站建设工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程数量 | | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.部位：室内 2.做法：（包含地面冲洗明沟做法） 1)200厚C25混凝土垫层，素水泥浆一道，隧道随抹平 2)清除浮土，素土夯实，基层压实系数不小于0.98 | | m2 | 56.74 | |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.部位：砖墙外墙面 2.做法：7厚1:3水泥砂浆打底扫毛,刷素水泥浆一道， 7厚1:2.5水泥砂浆罩面抹平 | | m2 | 8.51 | |  |  |  |
| 3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.部位：砖墙内墙面 2.做法：8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛， 7厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平扫毛， 5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆压实抹光 | | m2 | 7.93 | |  |  |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.部位：外墙面 2.做法：乳胶漆2遍，颜色甲方自定，3厚耐水腻子分遍批刮，磨平2遍 | | m2 | 8.51 | |  |  |  |
| 5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.部位：砖墙内墙面 2.做法：乳胶漆2遍，颜色甲方自定，3厚耐水腻子分遍批刮，磨平2遍 | | m2 | 7.93 | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |